石 家 庄 森 佐 商 贸 有 限 公 司
化学品安全技术说明书
1.化学品及企业标识
1.1产品标识符
       产品名称： 2-氨基苯磺酸
品牌：森佐

1.2鉴别的其他方法
Orthanilic acid

1.3有关的确定了的物质或混合物的用途和建议不适合的用途
仅用于工业用途。不作为药品、家庭或其它用途。
1.4安全技术说明书提供者的详情
制造商或供应商名称：石家庄森佐商贸有限公司
                       石家庄市平安北大街18号
电    话   号   码：+86-311-86097772
电 子 邮 件 地  址：sunnyfeichem@163.com
1.5应急电话
紧急联系电话 ：+86-311-86097772

2.危险性概述
2.1 GHS-分类
皮肤腐蚀（类别 1B）
严重眼睛损伤（类别 1）
2.2GHS 标记要素，包括预防性的陈述
警示词             危险
危险申明
H314               造成严重皮肤灼伤和眼损伤。
警告申明
预防措施
P260                不要吸入粉尘或烟雾。
P264                操作后彻底清洁皮肤。
P280                戴防护手套/穿防护服/戴护目镜/戴面罩。
事故响应
P301+P330+P331      如果吞咽：漱口，不要催吐。
P303+P361+P353      如果皮肤（或头发）接触：立即除去/脱掉所有沾污的衣物，用水清洗皮肤/淋浴。
P304+P340           如吸入：将患者移到新鲜空气处休息，并保持呼吸舒畅的姿势。
P305+P351+P338      如与眼睛接触：用水缓慢温和地冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜，然后继续冲洗。
P310                立即呼叫中毒控制中心或医生。
P321                具体处置（见本标签上提供的急救指导）。
P363                沾污的衣服清洗后方可再用。

安全储存
P405                存放处须加锁。
废弃处置
P501                将内容物/容器处理到得到批准的废物处理厂。
2.3其他危害物—无

3.成分/组成信息
3.1 物质
别  名： orthanilic acid
         2-aminobenzenesulfonic acid
         o-sulfanilic acid
分子式： C6H7NO3S
分子量： 173.19g/mol
	组分
	浓度或浓度范围

	2-aminobenzenesulphonic acid

	化学文摘登记号（CAS NO.）88-21-1               EC-编号  201-810-9
	≤100%




4. 急救措施
4.1 必要的急救措施描述
一般的建议
请教医生。向到现场的医生出示此安全技术说明书。
吸入
如果吸入，请将患者移到新鲜空气处。如呼吸停止，进行人工呼吸。请教医生。
皮肤接触
立即脱掉被污染的衣服和鞋。用肥皂和大量的水冲洗。请教 医生。
眼睛接触
用大量水彻底冲洗至少15分钟并请教医生。
食入
禁止催吐。切勿给失去知觉者通过口喂任何东西。用水漱口。请教医生。

4.2主要症状和影响，急性和迟发效应
咳嗽，呼吸短促，头痛，恶心，呕吐。
4.3 及时的医疗处理和所需的特殊处理的说明和指示
无数据资料

5.消防措施
5.1灭火介质 
灭火方法及灭火剂
用水雾，抗乙醇泡沫，干粉或二氧化碳灭火。
5.2 源于此物质或混合物的特别的危害
碳氧化物，氮氧化物，硫氧化物
5.3 给消防员的建议
如必要的话，戴自给式呼吸器去救火。
5.4 进一步信息
    无数据资料

6. 泄露应急处理
6.1 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序
使用个人防护用品。避免粉尘生成。避免吸入蒸气、烟雾或气体。保证充分的通风。 人员疏散到安全区域。避免吸入粉尘。
6.2 环境保护措施
不要让产品进入下水道。
6.3 泄露化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料
收集和处置时不要产生粉尘。扫掉和铲掉，放入合适的封闭的容器中待处理。
6.4 参考其他部分
丢弃处理请参阅第13节。

7. 操作处置与储存
7.1 安全操作的注意事项
    避免形成粉尘和气溶胶。
在有粉尘生成的地方，提供合适的排风设备。
7.2安全储存的条件，包括任何不兼容性
贮存在阴凉处。使容器保持密闭，储存在干燥通风处。
7.3 特定用途
无数据资料

8.  接触控制和个体防护
8.1 容许浓度
最高容许浓度
没有已知的国家规定的暴露极限。

8.2暴露控制
适当的技术控制
根据良好的工业卫生和安全规范进行操作。休息前和工作结束时洗手。
    个体防护设备
眼/面保护
面罩与安全眼镜请使用经官方标准如NIOSH（美国）或EN166（欧盟）检测与批准的设备防护眼部。

皮肤保护
戴手套取  手套在使用前必须受检查。
请使用合适的方法脱除手套（不要接触手套外部表面），避免任何皮肤部位接触此产品。
使用后请将被污染过的手套根据相关法律法规和有效的实验室规章程序谨慎处理。请清洗并吹干双手。
所选择的保护手套必须符合EU的89/686/EEC规定和从它衍生出来的EN376标准。

完全接触
物料：丁腈橡胶
最小的层厚度 0.11mm
溶剂渗透时间：480min

飞溅保护
物料：丁腈橡胶
最小的层厚度 0.11mm
溶剂渗透时间 ：480min

如果以溶剂形式应用或与其它物质混合应用，或在不同于EN374规定的条件下应用，请与EC批准的手套的供应商联系。
这个推荐只是建议性的，并且务必让熟悉我们客户计划使用的特定情况的工业卫生学专家评估确认才可。这不应该解释为在提供对任何特定使用情况方法的批准。

身体保护
全套防化学试剂工作服，防护设备的类型必须根据特定工作场所中的危险物的浓度和数量来选择。
呼吸系统防护
如危险性评测显示需要使用空气净化的防毒面具，请使用全面罩式多功能微粒防毒面具N100型（US）或P3型（EN143）防毒面具筒作为工程控制的候补。如果防毒面具是保护的唯一方式，则使用全面罩式送风防毒面具。呼吸器使用经过测试并通过政府标准如NIOSH(US)或CEN(EU)的呼吸器和零件。

9. 理化特性
9.1 基本的理化特性的信息
a) 外观与性状                     形状：固体
b) 气味                           无数据资料
c) 气味阈值                       无数据资料
d) ph值                           无数据资料
e) 熔点/凝固点                    熔点/凝固点：>300℃
f) 沸点、初沸点和沸程             无数据资料
g) 闪点                           无数据资料
h) 蒸发速率                       无数据资料
i) 易燃性（固体，气体）           无数据资料
j) 高的/低的燃烧性或爆炸性限度    无数据资料
k) 蒸气压                         无数据资料
l) 蒸汽密度                       无数据资料
m) 密度/相对密度                  无数据资料
n) 水溶性                         无数据资料
o) n-辛醇/水分配系数              无数据资料
p) 自燃温度                       无数据资料
q) 分解温度                       无数据资料
r) 粘度                           无数据资料

10. 稳定性和反应活性
10.1 反应性
无数据资料
10.2 稳定性
无数据资料
10.3 危险反应
无数据资料
10.4 应避免的条件
无数据资料
10.5 不相容的物质
强氧化剂
10.6 危险的分解产物
其它分解产物-无数据资料

11. 毒理学资料
11.1 毒理学影响的信息

急性毒性 
无数据资料
皮肤刺激或腐蚀
无数据资料
眼睛刺激或腐蚀
无数据资料
呼吸道或皮肤过敏
无数据资料
生殖细胞致突变性
无数据资料
生殖毒性
无数据资料
特异性靶器官系统毒性（一次接触）
无数据资料
特异性靶器官系统毒性（反复接触）
无数据资料
吸入危险
无数据资料

潜在的健康影响
吸入     吸入可能有害。该物质对组织、粘膜和上呼吸道破坏力强
摄入     如服入是有害的。引致灼伤。
皮肤     通过皮肤吸收可能有害。 引起皮肤灼伤。
眼睛     引起眼睛灼伤。

接触后的征兆和症状
咳嗽，呼吸短促，头痛，恶心，呕吐
附加说明
化学物质毒性作用登记： DB4727700

12. 生态学资料
12.1 生态毒性
无数据资料
12.2 持久性和降解性
无数据资料
12.3 潜在的生物累积性
无数据资料
12.4 土壤中的迁移性
无数据资料
12.5 PBT和vPvB的结果评价
无数据资料
12.6 其它不良影响
无数据资料

13. 废弃处置
13.1 废物处理方法
产品 
将剩余的和不可回收的溶液交给有许可证的公司处理。
与易燃溶剂相溶或者相混合，在备有燃烧后处理和洗刷作用的化学焚化炉中燃烧。
受污染的容器和包装
按未用产品处置。

14. 运输信息
14.1 联合国危险货物编号
欧洲陆运危规：2585             国际海运危规：2585            国际空运危规：2585
14.2 联合国运输名称
欧洲陆运危规： ARYLSULPHONIC ACID, SOLID
国际海运危规：ARYLSULPHONIC ACIDS, SOLID
国际空运危规：Arylsulphonic acids, solid
14.3 运输危险类别
欧洲陆运危规：8                国际海运危规： 8              国际空运危规： 8
14.4 包裹组
欧洲陆运危规： III             国际海运危规：III             国际空运危规：III
14.5 环境危险
欧洲陆运危规：否               国际海洋危规海洋污染物:否     国际空运危规：否

14.6 对使用者的特别提醒
无数据资料

15.法规信息
15.1 专门对此物质或混合物的安全，健康和环境的规章/法规
     适用法规
     请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。
若适用，该化学品满足《危险化学品安全管理条例》（2002年1月9号国务院通过）的要求。

16.其他信息

进一步信息
版权所有：石家庄森佐商贸有限公司。
[bookmark: _GoBack]上述信息视为正确，但不包含所有的信息，仅作为指引使用。本文件中的信息是基于我们目前所知，就正确的安全提示来说适用于本品。
